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Roteiro de experimentação

Experimento: Construção de uma fibra óptica de água

Se o professor julgar necessário pode apresentar o vídeo “Bending the light” (“Curvando a luz”) antes do início da atividade experimental ou, a seu critério, pode apresentá-lo posteriormente à realização da atividade para efeitos de comparação com o que os alunos fizeram.

Para fazer essa atividade serão necessários:
· Uma garrafa PET de plástico transparente;
· Uma caneta laser de alta potência (geralmente de luz verde e facilmente encontrável a preços acessíveis. Se o laboratório da escola não tiver nenhuma considere a possibilidade de solicitar uma). Alternativamente pode-se usar um apontador lase comum, mas a intensidade da luz será menor e será preciso controlar mais a luminosidade da sala;
· Fita adesiva (fita crepe ou similar) para vedar o furo da garrafa PET;
· Tesoura de ponta fina ou outro dispositvo perfurante capaz de furar a lateral da garrafa PET;
· Água;
· Corante alimentar ou leite.

Procedimento:
(*) Nessa atividade será necessário furar uma garrafa PET. Como esse procedimente envolve riscos sugerimos que seja feito pelo professor ou sob sua orientação.
Os alunos podem ser dividos em grupos de 4. Cada grupo deverá ter sua garrafa PET e o laser poderá ser compartilhado entre os vários grupos.
1. Cada grupo deverá retirar o rótulo da garrafa PET e certificar-se de que ela está limpa por foa e por dentro;
2. A garrafa deve ser furada, usando o material perfurante, mais ou menos na metade de sua altura, de forma que pelo furo possa escorrer um finete fino e contínuo de água. Sugerimos que se comece fazendo um furo estreito e que este seja aumentado até se atingir o diâmetro desejado; [Cuidado! Essa etapa envolve riscos e deve ser feita pelo professor ou sob sua orientação.]
3. Tape o furo com fita adesiva e encha-a de água;
4. Coloque a garrafa ao lado de uma pia ou de uma bacia para coletar a água que extravasará da mesma;
5. Retire a fita adesiva que tapa o orifício feito na garrafa e deixe formar um filete fino e contínuo de água;
6. Coloque a caneta lase no lado oposto ao furo da garrafa de maneira a direcionar a luz do laser para o furo;
7. Observe o que ocorre com a luz; [A luz deverá percorrer o filete de água, acompanhando a sua curvatura.]
8. Interrompa o experimento, tape o buraco com a fita adesiva e complete novamente a água da garrafa;
9. Pingue uma gota de corante ou de leite na água da garrafa e repita as etapas anteriores (1 a 7).



Finalização:
Deixe que os alunos façam variações na proposta de roteiro do experimento após terem-no executado uma vez. Discuta com eles possiveis modificações.

Roteiro de experimentação: Prof José Carlos Antônio
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